Dieser DTM ist für den SAMSON FF Stellungsregler 3730-5 device revision 2 (Firmware R1.52 K2.00-2.09)

DTM Version: V.1.0.0.6


-----------------
Hinweise zum DTM:
-----------------

- Schreiben aller Parameter in das Gerät: da einige Parameter eines Blockes nur in der Betriebsart O/S geschrieben werden können,
müssen vor dem Schreiben des Gerätes die Betriebsarten aller Blöcke in O/S genommen werden.
Nach dem Schreiben des Gerätes besteht die Möglichkeit die alten Betriebsarten wiederherzustellen.

Empfohlene Vorgehensweise für das Komplett-Beschreiben des Gerätes:

1.) mit dem Button 'Alle Betriebsarten auf 'Außer Betrieb (O/S)' setzen'
    im Hauptverzeichnis des DTM müssen vor dem Schreiben aller Parameter die Betriebsarten aller Blöcke in O/S gesetzt werden.
2.) danach können alle Parameter in das Gerät geschrieben werden
3.) mit dem Button 'Alle Betriebsarten wiederherstellen'
    im Hauptverzeichnis des DTM werden nach dem Schreiben aller Parameter die alten Betriebsarten aller Blöcke wieder geschrieben.


- Option Leckagesensor: im Verzeichnis Diagnose - Leckagesensor werden nur die wichtigsten Parameter unterstützt.
  Es werden keine Grafiken dargestellt.

- FST: Parameter 'Wartezeit nach Sprung' wird nicht unterstützt.

